**Автоматизированный сетевой программно-аппаратный комплекс для обеспечения съемки, трансляции** Newtek VMC1R

Видео выходы: SDI видео входы: 4

Видео выходы: 4 независимых физических видео выхода по SDI в настраиваемых конфигурациях.

* Локальные аудио входы:  
  4 x вложенных в SDI  
  1 x Balanced XLR стерео пара (Line)  
  3 x Balanced 1/4” стерео пары (Line)
* Локальные аудио выходы:  
  4 x вложенных в SDI  
  1 x Balanced XLR стерео пара  
  1 x Balanced 1/4” стерео пара  
  1 x Stereo 1/4" (наушники)

**Пульт управления системы :** Newtek VMC12S

Panasonic AW-UE150KEJ **Специализированная RTZ камера для работы внутри помещений 3шт. Специализированная RTZ камера с передачей видеопотока Network Device Interface с разрешением 4K для работы внутри помещений**